Mentions légales : 

Le fichier FranceTerme est une information publique administrative au sens de l'article 10 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978. Vous pouvez réutiliser le fichier FranceTerme sous les termes de la licence ouverte data.gouv.fr (https://www.etalab.gouv.fr/wp-content/uploads/2014/05/Licence_Ouverte.pdf). 

Journal officiel du 30/01/2021
production d'hydrogène par électrolyse de l'eau
Synonyme : conversion de l'électricité en hydrogène
Domaine : CHIMIE-ÉNERGIE
Définition : Conversion, par électrolyse de l’eau, d’une énergie électrique en une énergie chimique sous forme d’hydrogène.
Note : <div> 1. L’hydrogène ainsi obtenu peut être utilisé en l’état, stocké, ou combiné avec du dioxyde de carbone pour produire du méthane par méthanation.</div><div>2. On emploie couramment le terme « hydrogène » au lieu de la dénomination scientifique « dihydrogène ». </div>
Voir aussi : décomposition de l'eau, injection d'hydrogène, méthanation, stockage souterrain de l'hydrogène
Équivalent étranger : power-to-gas, P2G (en), PTG (en), power-to-hydrogen, P2H (en), P2H2 (en)
Attention : Cette publication annule et remplace celle du terme « transformation de l’électricité en gaz » au Journal officiel du 19 septembre 2018.