Mentions légales : 

Le fichier FranceTerme est une information publique administrative au sens de l'article 10 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978. Vous pouvez réutiliser le fichier FranceTerme sous les termes de la licence ouverte data.gouv.fr (https://www.etalab.gouv.fr/wp-content/uploads/2014/05/Licence_Ouverte.pdf). 

Journal officiel du 22/09/2000
fixage de puce
Domaine : ÉLECTRONIQUE/Composants électroniques
Définition : Opération de soudage ou de collage de puces sur un substrat.
Note : Dans cette acception, on dit aussi « report de puce ».
Équivalent étranger : die bond, die bonding
Source : révision de l'arrêté du 14 septembre 1990
ir aussi : feux de route antiéblouissement, feux de route automatiques