Mentions légales : 

Le fichier FranceTerme est une information publique administrative au sens de l'article 10 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978. Vous pouvez réutiliser le fichier FranceTerme sous les termes de la licence ouverte data.gouv.fr (https://www.etalab.gouv.fr/wp-content/uploads/2014/05/Licence_Ouverte.pdf). 

Journal officiel du 03/08/2000
crayon, n.m.
Domaine : NUCLÉAIRE/Combustible
Définition : Tube de faible diamètre, fermé à ses deux extrémités, constituant du cœur d'un réacteur nucléaire quand il contient une matière fissile, fertile ou absorbante.
Note : Lorsqu'il contient de la matière fissile, le crayon est un élément combustible.
Voir aussi : aiguille, banc de tirage, bouchage, capsule à crayon, carquois, chambre d'expansion, crayonnage, dispositif antidébris, élément combustible, grappe de commande, grappe-bouchon, grappe-poison, grappe-source, grille d'assemblage combustible, interaction pastille-gaine, pastille de combustible, queusot de combustible mox, source de démarrage, squelette d'assemblage combustible, tube-guide
Équivalent étranger : rod