Mentions légales : 

Le fichier FranceTerme est une information publique administrative au sens de l'article 10 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978. Vous pouvez réutiliser le fichier FranceTerme sous les termes de la licence ouverte data.gouv.fr (https://www.etalab.gouv.fr/wp-content/uploads/2014/05/Licence_Ouverte.pdf). 

Journal officiel du 22/09/2000
assèchement, n.m.
Domaine : NUCLÉAIRE/Fission
Définition : Disparition, par vaporisation, du film liquide, au contact d'une paroi chauffante refroidie par ce liquide.
Note : Cette notion de thermique s'applique aux réacteurs nucléaires à caloporteur liquide.
Voir aussi : caléfaction, caloporteur, caloporteur, crise d'ébullition
Équivalent étranger : dryout
Source : révision de l'arrêté du 30 novembre 1989