Mentions légales : 

Le fichier FranceTerme est une information publique administrative au sens de l'article 10 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978. Vous pouvez réutiliser le fichier FranceTerme sous les termes de la licence ouverte data.gouv.fr (https://www.etalab.gouv.fr/wp-content/uploads/2014/05/Licence_Ouverte.pdf). 

Journal officiel du 10/11/2007
cœur, n.m.
Domaine : NUCLÉAIRE/Fission
Définition : Partie d'un réacteur nucléaire à fission dans laquelle est placé le combustible nucléaire et qui est agencée de manière à permettre une réaction de fission en chaîne.
Note : Dans le langage professionnel, le terme « cœur » désigne aussi la quantité de combustible nucléaire pouvant être contenue dans cette partie.
Voir aussi : bouchon tournant, campagne de combustion en réacteur, circuit de refroidissement primaire, collecteur chaud, collecteur froid, combustible nucléaire, cœur hétérogène, déprimogène, dilution hétérogène du bore, divergence, gestion du combustible, instrumentation externe, instrumentation interne, platelage, réflecteur de neutrons, sommier, système de mesure par billes
Équivalent étranger : reactor core, core (en)
Attention : Cette publication annule et remplace celle du Journal officiel du 22 septembre 2000.