Mentions légales : 

Le fichier FranceTerme est une information publique administrative au sens de l'article 10 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978. Vous pouvez réutiliser le fichier FranceTerme sous les termes de la licence ouverte data.gouv.fr (https://www.etalab.gouv.fr/wp-content/uploads/2014/05/Licence_Ouverte.pdf). 

Journal officiel du 22/09/2000
combustible mox
Domaine : NUCLÉAIRE/Combustible
Définition : Combustible nucléaire à base d'un mélange d'oxyde d'uranium et d'oxyde de plutonium.
Note : 
1. Ce terme est utilisé essentiellement pour des combustibles de réacteurs à neutrons thermiques. 
2. « Mox » est l'acronyme de « mélange d'oxydes » (en anglais : mixed oxide). 
3. Les variantes « combustible MOX » et « Mox » sont également utilisées.
Voir aussi : chamotte, coconversion, combustible nucléaire, mélange primaire, pastillage, queusot de combustible mox, queusotage
Équivalent étranger : mixed oxide fuel, MOX (en)
Source : révision de l'arrêté du 30 novembre 1989