Mentions légales : 

Le fichier FranceTerme est une information publique administrative au sens de l'article 10 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978. Vous pouvez réutiliser le fichier FranceTerme sous les termes de la licence ouverte data.gouv.fr (https://www.etalab.gouv.fr/wp-content/uploads/2014/05/Licence_Ouverte.pdf). 

Journal officiel du 21/12/2013
fonctionnement en suivi de charge
Domaine : NUCLÉAIRE/Fission
Définition : Mode de fonctionnement d’une tranche nucléaire, qui permet de réguler son niveau de puissance en fonction des variations de la demande en énergie électrique.
Voir aussi : tranche nucléaire
Équivalent étranger : load following operation, load follow operation
Attention : Cette publication annule et remplace celle du <span style="font-style: italic;">Journal officiel</span> du 18 juin 2004.