Mentions légales : 

Le fichier FranceTerme est une information publique administrative au sens de l'article 10 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978. Vous pouvez réutiliser le fichier FranceTerme sous les termes de la licence ouverte data.gouv.fr (https://www.etalab.gouv.fr/wp-content/uploads/2014/05/Licence_Ouverte.pdf). 

Journal officiel du 23/09/2015
coconversion, n.f.
Domaine : NUCLÉAIRE/Combustible
Définition : Procédé de fabrication d’une poudre de cristaux d’oxyde mixte d’uranium et de plutonium à partir d’une solution liquide de ces deux éléments.
Note : 
1. La coconversion, qui est généralement mise en œuvre après la coextraction, ne permet pas d’isoler le plutonium.
2. La coconversion permet de recycler une partie du combustible et d’obtenir ainsi un combustible neuf.
Voir aussi : coextraction, combustible mox
Équivalent étranger : co-conversion process, coconversion process (en)