Mentions légales : 

Le fichier FranceTerme est une information publique administrative au sens de l'article 10 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978. Vous pouvez réutiliser le fichier FranceTerme sous les termes de la licence ouverte data.gouv.fr (https://www.etalab.gouv.fr/wp-content/uploads/2014/05/Licence_Ouverte.pdf). 

Journal officiel du 23/04/2016
confinement dynamique
Domaine : NUCLÉAIRE
Définition : Confinement assuré par une circulation maîtrisée d’air ou de gaz.
Note : 
1. Le confinement dynamique intervient en complément d’un confinement statique.
2. La circulation de l’air ou du gaz se fait des zones non contaminées aux zones les plus contaminées.
Voir aussi : barrière de confinement, confinement, confinement statique, système de confinement
Équivalent étranger : dynamic confinement, dynamic containment