Mentions légales : 

Le fichier FranceTerme est une information publique administrative au sens de l'article 10 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978. Vous pouvez réutiliser le fichier FranceTerme sous les termes de la licence ouverte data.gouv.fr (https://www.etalab.gouv.fr/wp-content/uploads/2014/05/Licence_Ouverte.pdf). 

Journal officiel du 30/09/2017
cible de fusion inertielle
Forme abrégée : cible, n.f.
Domaine : NUCLÉAIRE/Fusion
Définition : Dispositif contenant du combustible de fusion que l’on irradie au moyen de faisceaux laser.
Note : Dans le cas d’une attaque indirecte, la cible est une cavité qui contient un microballon ; dans le cas d’une attaque directe, la cible est le microballon lui-même.
Voir aussi : allumage par choc, allumage par point chaud, allumage rapide, attaque directe, attaque indirecte, cavité radiative d'attaque indirecte, combustible de fusion, conditions d'allumage, conversion X, fusion par confinement inertiel, lissage optique, microballon de fusion inertielle, temps de latence, transfert d'énergie entre faisceaux, vecteur d'énergie pour fusion inertielle
Équivalent étranger : inertial fusion target