Mentions légales : 

Le fichier FranceTerme est une information publique administrative au sens de l'article 10 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978. Vous pouvez réutiliser le fichier FranceTerme sous les termes de la licence ouverte data.gouv.fr (https://www.etalab.gouv.fr/wp-content/uploads/2014/05/Licence_Ouverte.pdf). 

Journal officiel du 30/09/2017
fusion par confinement magnétique
Abréviation : FCM
Forme abrégée : fusion magnétique
Domaine : NUCLÉAIRE/Fusion
Définition : Fusion thermonucléaire produite au sein d’un plasma confiné par des champs magnétiques et porté aux conditions d’allumage.
Voir aussi : conditions d'allumage, configuration magnétique toroïdale, couverture, disruption, diverteur, électron découplé du plasma, extinction du plasma, fusion thermonucléaire, glaçon, tokamak
Équivalent étranger : magnetic confinement fusion, MCF (en)