Mentions légales : 

Le fichier FranceTerme est une information publique administrative au sens de l'article 10 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978. Vous pouvez réutiliser le fichier FranceTerme sous les termes de la licence ouverte data.gouv.fr (https://www.etalab.gouv.fr/wp-content/uploads/2014/05/Licence_Ouverte.pdf). 

Journal officiel du 30/09/2017
attaque indirecte
Domaine : NUCLÉAIRE/Fusion
Définition : Exposition à des faisceaux laser d’une cible de fusion inertielle constituée d’une cavité contenant un microballon, dont la face interne émet alors un rayonnement X qui provoque l’implosion isotrope de ce microballon.
Voir aussi : allumage par choc, allumage rapide, attaque directe, cavité radiative d'attaque indirecte, cible de fusion inertielle, conversion X, fusion magnéto-inertielle, lissage par dispersion spectrale, lissage par double polarisation, microballon de fusion inertielle, vecteur d'énergie pour fusion inertielle
Équivalent étranger : indirect drive