Mentions légales : 

Le fichier FranceTerme est une information publique administrative au sens de l'article 10 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978. Vous pouvez réutiliser le fichier FranceTerme sous les termes de la licence ouverte data.gouv.fr (https://www.etalab.gouv.fr/wp-content/uploads/2014/05/Licence_Ouverte.pdf). 

Journal officiel du 02/02/2023
domaine de conception de référence, loc.n.m.
Abréviation : DCR
Domaine : NUCLÉAIRE/Fission
Définition : Ensemble, défini par convention, de situations prises en compte pour la conception d’une installation nucléaire, qui recouvre les conditions de fonctionnement normal, les conditions de fonctionnement résultant d’une seule défaillance ainsi que les situations résultant d’agressions externes ou internes.
Note : <div>  1. Dans le domaine de conception de référence, les situations sont étudiées avec des méthodes conservatives pouvant inclure la prise en compte de l’aggravant unique. 
</div><div>2. Les situations prises en compte pour la conception d’une installation sont celles du domaine de conception de référence et celles du domaine de conception additionnel. </div>
Voir aussi : aggravant unique, agression externe, agression interne, condition de fonctionnement, conservatif, -ive, dimensionnement, domaine de conception additionnel, fonction de sûreté
Équivalent étranger : design basis conditions, DBC (en)