Mentions légales : 

Le fichier FranceTerme est une information publique administrative au sens de l'article 10 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978. Vous pouvez réutiliser le fichier FranceTerme sous les termes de la licence ouverte data.gouv.fr (https://www.etalab.gouv.fr/wp-content/uploads/2014/05/Licence_Ouverte.pdf). 

Journal officiel du 02/02/2023
domaine de conception additionnel, loc.n.m.
Abréviation : DCA
Synonyme : domaine d'extension de la conception, loc.n.m. langage professionnel, DEC
Domaine : NUCLÉAIRE/Fission
Définition : Ensemble, défini par convention, de situations prises en compte pour la conception d’une installation nucléaire, qui recouvre les conditions de fonctionnement résultant de défaillances multiples, ainsi que les situations résultant d’agressions externes de grande sévérité et d’accidents graves.
Note : <div>  1. Les études du domaine de conception additionnel utilisent des méthodes moins conservatives que celles du domaine de conception de référence. 
</div><div>2. Les situations prises en compte pour la conception d’un réacteur sont celles du domaine de conception de référence et celles du domaine de conception additionnel. 
</div><div>3. On trouve aussi, dans le langage professionnel, le terme « domaine de conception étendu », qui est déconseillé en ce sens. </div>
Voir aussi : accident grave, agression externe, condition de fonctionnement, conservatif, -ive, dimensionnement, domaine de conception de référence, fonction de sûreté
Équivalent étranger : design extension conditions, DEC (en)
Attention : Cette publication annule et remplace celle du terme « extension du dimensionnement » au Journal officiel du 21 décembre 2013.