Mentions légales : 

Le fichier FranceTerme est une information publique administrative au sens de l'article 10 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978. Vous pouvez réutiliser le fichier FranceTerme sous les termes de la licence ouverte data.gouv.fr (https://www.etalab.gouv.fr/wp-content/uploads/2014/05/Licence_Ouverte.pdf). 

Journal officiel du 02/04/2019
petit réacteur modulaire
Abréviation : PRM
Domaine : NUCLÉAIRE/Fission
Définition : Réacteur nucléaire de faible puissance conçu pour être assemblé sur le site même à partir de modules fabriqués en usine.
Note : La puissance d’un petit réacteur modulaire est généralement suffisante pour produire 300 MWe.
Voir aussi : bassin d'enceinte, réacteur intégré
Équivalent étranger : small modular reactor, SMR (en)