Mentions légales : 

Le fichier FranceTerme est une information publique administrative au sens de l'article 10 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978. Vous pouvez réutiliser le fichier FranceTerme sous les termes de la licence ouverte data.gouv.fr (https://www.etalab.gouv.fr/wp-content/uploads/2014/05/Licence_Ouverte.pdf). 

Journal officiel du 02/04/2019
conteneur souple pour déchets radioactifs
Forme abrégée : conteneur souple
Synonyme : grand récipient pour vrac souple, GRVS langage professionnel
Domaine : NUCLÉAIRE/Déchets
Définition : Conteneur souple de grande capacité en textile renforcé, équipé de dispositifs de fermeture et de préhension, destiné à recevoir en vrac des déchets radioactifs de très faible activité.
Note : Le conteneur souple pour déchets radioactifs permet de conditionner, de transporter et de stocker en l’état les gravats et les terres issus notamment du démantèlement et de l’assainissement des installations nucléaires.
Voir aussi : assainissement radioactif, conditionnement de déchets radioactifs, conteneur souple, démantèlement
Équivalent étranger : big bag of radioactive waste, flexible intermediate bulk container of radioactive waste