Mentions légales : 

Le fichier FranceTerme est une information publique administrative au sens de l'article 10 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978. Vous pouvez réutiliser le fichier FranceTerme sous les termes de la licence ouverte data.gouv.fr (https://www.etalab.gouv.fr/wp-content/uploads/2014/05/Licence_Ouverte.pdf). 

Journal officiel du 26/09/2023
couverture, n.f.
Domaine : NUCLÉAIRE/Fusion
Définition : Ensemble des composants situés dans la chambre à vide d’un réacteur à fusion et entourant le plasma, qui absorbe les neutrons issus des réactions de fusion et récupère la chaleur ainsi produite.
Note : La couverture a également pour fonction de protéger les équipements extérieurs à la chambre à vide.
Voir aussi : chambre à vide, couverture tritigène, fusion par confinement magnétique
Équivalent étranger : blanket
Attention : Cette publication annule et remplace celle du Journal officiel du 18 juin 2008.