Mentions légales : 

Le fichier FranceTerme est une information publique administrative au sens de l'article 10 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978. Vous pouvez réutiliser le fichier FranceTerme sous les termes de la licence ouverte data.gouv.fr (https://www.etalab.gouv.fr/wp-content/uploads/2014/05/Licence_Ouverte.pdf). 

Journal officiel du 02/09/2020
diverteur, n.m.
Domaine : NUCLÉAIRE/Fusion
Définition : Dispositif d’un réacteur à fusion qui permet de modifier les lignes de champ au bord du plasma afin d’en extraire les impuretés et les cendres.

Note : Sans diverteur, l’accumulation des impuretés et des cendres dans le plasma conduirait à l’arrêt du réacteur.
Voir aussi : cendres, configuration magnétique toroïdale, fusion par confinement magnétique, limiteur
Équivalent étranger : divertor
Attention : Cette publication annule et remplace celle du Journal officiel du 18 juin 2008.