Mentions légales : 

Le fichier FranceTerme est une information publique administrative au sens de l'article 10 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978. Vous pouvez réutiliser le fichier FranceTerme sous les termes de la licence ouverte data.gouv.fr (https://www.etalab.gouv.fr/wp-content/uploads/2014/05/Licence_Ouverte.pdf). 

Journal officiel du 02/09/2020
emballage de transport et d'entreposage de matières radioactives
Forme abrégée : emballage de transport-entreposage
Domaine : NUCLÉAIRE
Définition : Ensemble constitué de composants tels qu’une enceinte de confinement, des écrans de protection radiologique, des protections mécaniques ou des dispositifs de surveillance, qui permet de contenir de façon sûre des matières radioactives durant leur transport et leur entreposage.
Voir aussi : capot amortisseur, colis de transport de matières radioactives, emballage de transport de matières radioactives, enceinte de confinement, séchage en emballage
Équivalent étranger : dual purpose cask, dual purpose packaging, transport and storage cask, transport and storage packaging
Attention : Cette publication annule et remplace celle du terme « emballage d’entreposage » au Journal officiel du 1er juillet 2011.