Mentions légales : 

Le fichier FranceTerme est une information publique administrative au sens de l'article 10 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978. Vous pouvez réutiliser le fichier FranceTerme sous les termes de la licence ouverte data.gouv.fr (https://www.etalab.gouv.fr/wp-content/uploads/2014/05/Licence_Ouverte.pdf). 

Journal officiel du 05/09/2021
réacteur à uranium naturel, graphite et gaz
Forme abrégée : réacteur UNGG
Domaine : NUCLÉAIRE/Fission
Définition : Réacteur à fission qui utilise l’uranium naturel métallique comme combustible nucléaire, le graphite comme modérateur et le dioxyde de carbone comme caloporteur.
Note : Le premier réacteur à uranium naturel, graphite et gaz français utilisait l’air comme caloporteur.
Voir aussi : caisson d'un réacteur UNGG, caloporteur, combustible nucléaire, modérateur, réacteur à fission
Équivalent étranger : natural uranium graphite gas reactor