Mentions légales : 

Le fichier FranceTerme est une information publique administrative au sens de l'article 10 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978. Vous pouvez réutiliser le fichier FranceTerme sous les termes de la licence ouverte data.gouv.fr (https://www.etalab.gouv.fr/wp-content/uploads/2014/05/Licence_Ouverte.pdf). 

Journal officiel du 22/09/2000
fissile, adj.
Domaine : NUCLÉAIRE/Fission-Combustible
Définition : Se dit d'un nucléide dont les noyaux sont susceptibles de subir une fission sous l'effet de neutrons de toutes énergies, aussi faibles soient-elles.
Note : 
1. Exemples : l'uranium 233, l'uranium 235, le plutonium 239.
2. L'adjectif « fissile » n'est pas applicable aux nucléides qui se prêtent à la fission pour des neutrons dont l'énergie est supérieure à une certaine valeur appelée « seuil de fission » (exemples : le thorium 232, l'uranium 238, le plutonium 240).
Voir aussi : cage de transport, conversion, cœur homogène, facteur de conversion, fertile, fissible, masse critique, masse critique minimale, matière nucléaire, modérateur, retraitement, surgénérateur
Équivalent étranger : fissile
Source : révision de l'arrêté du 30 novembre 1989