Mentions légales : 

Le fichier FranceTerme est une information publique administrative au sens de l'article 10 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978. Vous pouvez réutiliser le fichier FranceTerme sous les termes de la licence ouverte data.gouv.fr (https://www.etalab.gouv.fr/wp-content/uploads/2014/05/Licence_Ouverte.pdf). 

Journal officiel du 03/08/2000
assemblage combustible
Domaine : NUCLÉAIRE/Combustible-Fission
Définition : Ensemble formé d'éléments combustibles et chargé d'un seul tenant dans un réacteur nucléaire.
Voir aussi : banc de tirage, barillet, bloc d'entreposage, bouchon tournant, bras de transfert, campagne de combustion en réacteur, chandelle, choucage, déprimogène, dispositif antidébris, élément combustible, gestion du combustible, grappé, grappe de commande, grappe-bouchon, grappe-poison, grappe-source, grille d'assemblage combustible, instrumentation interne, puissance résiduelle, râtelier d'entreposage, ringard, sommier, source de démarrage, squelette d'assemblage combustible, système de mesure par billes
Équivalent étranger : fuel assembly, fuel subassembly