Mentions légales : 

Le fichier FranceTerme est une information publique administrative au sens de l'article 10 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978. Vous pouvez réutiliser le fichier FranceTerme sous les termes de la licence ouverte data.gouv.fr (https://www.etalab.gouv.fr/wp-content/uploads/2014/05/Licence_Ouverte.pdf). 

Journal officiel du 26/09/2023
fusion magnéto-inertielle, loc.n.f.
Abréviation : FMI
Domaine : NUCLÉAIRE/Fusion
Définition : Fusion par confinement inertiel dans laquelle un champ magnétique externe augmente le confinement des particules alpha et accroît ainsi le nombre de réactions de fusion.
Voir aussi : allumage par point chaud, attaque directe, attaque indirecte, chauffage alpha, fusion par confinement inertiel
Équivalent étranger : magnetized target fusion, MTF (en), magneto inertial fusion, MIF (en)

 aussi : confinement amélioré, fusion par confinement inertiel, fusion par confinement magnétique
Équivalent étranger : confinement time