Mentions légales : 

Le fichier FranceTerme est une information publique administrative au sens de l'article 10 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978. Vous pouvez réutiliser le fichier FranceTerme sous les termes de la licence ouverte data.gouv.fr (https://www.etalab.gouv.fr/wp-content/uploads/2014/05/Licence_Ouverte.pdf). 

Journal officiel du 26/09/2023
campagne de combustion en réacteur, loc.n.f.
Domaine : NUCLÉAIRE/Fission
Définition : Période comprise entre le chargement initial des assemblages combustibles d’un réacteur et leur premier renouvellement, partiel ou total, ou entre deux renouvellements successifs.
Note : La durée d’une campagne de combustion est généralement de 12 ou 18 mois.
Voir aussi : assemblage combustible, combustible nucléaire, combustion nucléaire, cœur, gestion du combustible
Équivalent étranger : operating fuel cycle
Attention : Cette publication annule et remplace celle du Journal officiel du 10 novembre 2007.