Mentions légales : 

Le fichier FranceTerme est une information publique administrative au sens de l'article 10 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978. Vous pouvez réutiliser le fichier FranceTerme sous les termes de la licence ouverte data.gouv.fr (https://www.etalab.gouv.fr/wp-content/uploads/2014/05/Licence_Ouverte.pdf). 

Journal officiel du 26/09/2024
grille d'assemblage combustible, loc.n.f.
Domaine : NUCLÉAIRE/Fission-Combustible
Définition : Composant d’un squelette d’assemblage combustible, en forme de grille, qui assure l’espacement entre les crayons et contribue à leur refroidissement en brassant le caloporteur au moyen d’ailettes.
Note : Plusieurs grilles d’assemblage combustible sont réparties sur la longueur de l’assemblage.
Voir aussi : assemblage combustible, banc de tirage, caloporteur, crayon, squelette d'assemblage combustible, tube-guide
Équivalent étranger : assemby grid [réacteur à eau sous pression], grid [réacteur à eau bouillante]