Mentions légales : 

Le fichier FranceTerme est une information publique administrative au sens de l'article 10 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978. Vous pouvez réutiliser le fichier FranceTerme sous les termes de la licence ouverte data.gouv.fr (https://www.etalab.gouv.fr/wp-content/uploads/2014/05/Licence_Ouverte.pdf). 

Journal officiel du 26/09/2024
grappe-source, n.f.
Domaine : NUCLÉAIRE/Fission
Définition : Ensemble fixe de crayons contenant des sources de neutrons placés dans des tubes-guides et maintenus par une araignée, qui permet d’amorcer de façon contrôlée la divergence d’un réacteur à eau sous pression.
Voir aussi : araignée, assemblage combustible, crayon, divergence, réacteur à eau sous pression, source de démarrage, tube-guide
Équivalent étranger : source rod assembly