Mentions légales : 

Le fichier FranceTerme est une information publique administrative au sens de l'article 10 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978. Vous pouvez réutiliser le fichier FranceTerme sous les termes de la licence ouverte data.gouv.fr (https://www.etalab.gouv.fr/wp-content/uploads/2014/05/Licence_Ouverte.pdf). 

Journal officiel du 14/10/2025
champ magnétique toroïdal, loc.n.m.
Forme développée : champ magnétique toroïdal d'un tokamak, loc.n.m.
Domaine : NUCLÉAIRE/Fusion
Définition : Composante du champ magnétique d’une configuration magnétique toroïdale dont les lignes se trouvent dans des plans perpendiculaires à l’axe de symétrie d’un tokamak.
Note : <div>1. Le champ magnétique toroïdal est induit par des bobines magnétiques entourant le plasma.</div><div>2. Le champ magnétique toroïdal et le champ magnétique poloïdal sont perpendiculaires.</div>
Voir aussi : champ magnétique poloïdal, configuration magnétique toroïdale, fusion par confinement magnétique, solénoïde central, tokamak
Équivalent étranger : toroidal field