Mentions légales : 

Le fichier FranceTerme est une information publique administrative au sens de l'article 10 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978. Vous pouvez réutiliser le fichier FranceTerme sous les termes de la licence ouverte data.gouv.fr (https://www.etalab.gouv.fr/wp-content/uploads/2014/05/Licence_Ouverte.pdf). 

Journal officiel du 14/10/2025
puits de cuve, loc.n.m.
Domaine : NUCLÉAIRE/Fission
Définition : Structure cylindrique en béton située dans l’enceinte de confinement d’un réacteur nucléaire, qui contient la cuve de ce dernier et protège les personnes et le matériel des rayonnements ionisants.
Voir aussi : enceinte de confinement d'un réacteur
Équivalent étranger : reactor pit