Mentions légales : 

Le fichier FranceTerme est une information publique administrative au sens de l'article 10 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978. Vous pouvez réutiliser le fichier FranceTerme sous les termes de la licence ouverte data.gouv.fr (https://www.etalab.gouv.fr/wp-content/uploads/2014/05/Licence_Ouverte.pdf). 

Journal officiel du 14/10/2025
source froide, loc.n.f.
Domaine : NUCLÉAIRE
Définition : Milieu physique contenant un fluide utilisé pour refroidir une installation nucléaire ; par extension, système utilisant ce fluide pour effectuer ce refroidissement.
Note : <div>  1. La mer, une nappe phréatique, un cours d’eau et l’atmosphère sont des exemples de milieux physiques constituant des sources froides. </div><div>2. Une tour aéroréfrigérante ou une station de pompage et leurs circuits associés sont des exemples de systèmes constituant des sources froides. </div><div>3. On qualifie d’« ultime » la source froide qui est mise en œuvre dans les cas d’accidents ou d’agressions où celle dont on se sert normalement est indisponible ou inaccessible. </div>
Voir aussi : agression externe, agression interne
Équivalent étranger : ultimate heat sink