Mentions légales : 

Le fichier FranceTerme est une information publique administrative au sens de l'article 10 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978. Vous pouvez réutiliser le fichier FranceTerme sous les termes de la licence ouverte data.gouv.fr (https://www.etalab.gouv.fr/wp-content/uploads/2014/05/Licence_Ouverte.pdf). 

Journal officiel du 14/10/2025
barrière ouvragée, loc.n.f.
Domaine : NUCLÉAIRE
Définition : Ensemble d’ouvrages d’une installation de stockage de déchets radioactifs, qui constitue, avec la barrière géologique, une barrière de confinement.
Note : La barrière ouvragée peut comprendre par exemple des alvéoles, des scellements, des comblements ou la couverture de l’installation.
Voir aussi : barrière de confinement, barrière géologique, confinement, stockage de déchets radioactifs
Équivalent étranger : engineered barrier