Mentions légales : 

Le fichier FranceTerme est une information publique administrative au sens de l'article 10 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978. Vous pouvez réutiliser le fichier FranceTerme sous les termes de la licence ouverte data.gouv.fr (https://www.etalab.gouv.fr/wp-content/uploads/2014/05/Licence_Ouverte.pdf). 

Journal officiel du 14/10/2025
rond de gant, loc.n.m.
Domaine : NUCLÉAIRE-INDUSTRIE
Définition : Ouverture circulaire ménagée dans la paroi d’une boîte à gants, qui est équipée d’un système de fixation de gant assurant l’étanchéité de l’ensemble, y compris lors du remplacement du gant ; par extension, le système de fixation.
Voir aussi : boîte à gants, rond de sac
Équivalent étranger : glove ring