Mentions légales : 

Le fichier FranceTerme est une information publique administrative au sens de l'article 10 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978. Vous pouvez réutiliser le fichier FranceTerme sous les termes de la licence ouverte data.gouv.fr (https://www.etalab.gouv.fr/wp-content/uploads/2014/05/Licence_Ouverte.pdf). 

Journal officiel du 22/09/2000
pressuriseur, n.m.
Domaine : NUCLÉAIRE/Fission
Définition : Dans un réacteur nucléaire à eau sous pression, appareil destiné à établir et maintenir la pression dans le circuit de refroidissement primaire, à une valeur choisie pour empêcher l'ébullition.
Voir aussi : circuit de refroidissement primaire, réacteur à eau sous pression, réacteur intégré
Équivalent étranger : pressurizer
Source : révision de l'arrêté du 30 novembre 1989