Mentions légales : 

Le fichier FranceTerme est une information publique administrative au sens de l'article 10 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978. Vous pouvez réutiliser le fichier FranceTerme sous les termes de la licence ouverte data.gouv.fr (https://www.etalab.gouv.fr/wp-content/uploads/2014/05/Licence_Ouverte.pdf). 

Journal officiel du 14/01/2023
parc éolien en mer, loc.n.m.
Domaine : ENVIRONNEMENT-ÉNERGIE/Électricité
Définition : Parc éolien dont les éoliennes sont supportées par des structures fixées au fond de la mer ou flottantes, et reliées par câble à des sous-stations électriques.
Note : Selon la distance ou le nombre d’éoliennes, il peut être nécessaire d’établir une ou plusieurs sous-stations intermédiaires en mer.
Voir aussi : câble de liaison, effet de barrière des éoliennes, éolienne flottante en mer, parc éolien
Équivalent étranger : offshore wind farm, OWF (en)