Mentions légales : 

Le fichier FranceTerme est une information publique administrative au sens de l'article 10 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978. Vous pouvez réutiliser le fichier FranceTerme sous les termes de la licence ouverte data.gouv.fr (https://www.etalab.gouv.fr/wp-content/uploads/2014/05/Licence_Ouverte.pdf). 

Journal officiel du 23/12/2007
allumage au périgée
Domaine : SPATIOLOGIE/Mécanique spatiale-Propulsion
Définition : Allumage du moteur d'un engin spatial lors du passage au périgée de son orbite pour obtenir une orbite nouvelle d'apogée plus élevé.
Voir aussi : allumage à l'apogée, moteur de périgée, transfert de Hohmann
Équivalent étranger : perigee ignition