Mentions légales : 

Le fichier FranceTerme est une information publique administrative au sens de l'article 10 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978. Vous pouvez réutiliser le fichier FranceTerme sous les termes de la licence ouverte data.gouv.fr (https://www.etalab.gouv.fr/wp-content/uploads/2014/05/Licence_Ouverte.pdf). 

Journal officiel du 23/12/2007
rentrée atmosphérique
Domaine : SPATIOLOGIE/Mécanique spatiale
Définition : Pénétration d'un engin spatial dans l'atmosphère terrestre lors de son retour.
Note : La rentrée atmosphérique est une phase critique caractérisée par une forte décélération, un échauffement important et la coupure des liaisons radioélectriques.
Voir aussi : capacité de survie, corps portant, couloir de rentrée, couloir de sauvegarde, déport latéral, désorbitation, désorbiter, gaine de plasma, parachute extracteur, rentrée balistique, rentrée courte, rentrée destructive, rentrée longue, rentrée planée, rentrée semibalistique, sauvegarde
Équivalent étranger : atmospheric re-entry, re-entry (en)