Mentions légales : 

Le fichier FranceTerme est une information publique administrative au sens de l'article 10 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978. Vous pouvez réutiliser le fichier FranceTerme sous les termes de la licence ouverte data.gouv.fr (https://www.etalab.gouv.fr/wp-content/uploads/2014/05/Licence_Ouverte.pdf). 

Journal officiel du 06/06/2014
rentrée destructive
Domaine : SPATIOLOGIE/Mécanique du vol
Définition : Rentrée atmosphérique provoquant la destruction d’un véhicule spatial par la combinaison d’effets thermiques et mécaniques dus aux contraintes exercées sur le véhicule par l’atmosphère.

Note : 
1. À l’issue d’une rentrée destructive, des débris peuvent atteindre le sol. 
2. Une rentrée destructive peut être programmée ou non.
Voir aussi : couloir de rentrée, rentrée atmosphérique
Équivalent étranger : atmospheric breakup, destructive reentry