Mentions légales : 

Le fichier FranceTerme est une information publique administrative au sens de l'article 10 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978. Vous pouvez réutiliser le fichier FranceTerme sous les termes de la licence ouverte data.gouv.fr (https://www.etalab.gouv.fr/wp-content/uploads/2014/05/Licence_Ouverte.pdf). 

Journal officiel du 26/01/2025
bras cryotechnique, loc.n.m.
Domaine : SPATIOLOGIE/Moyens de lancement
Définition : Dispositif articulé qui porte la liaison ombilicale entre le pas de tir et le lanceur et qui l’écarte de ce dernier avant le décollage.
Voir aussi : aire de lancement, complément de plein, liaison ombilicale
Équivalent étranger : cryogenic arm, swing arm
Attention : Cette publication annule et remplace celle du Journal officiel du 23 décembre 2007