Mentions légales : 

Le fichier FranceTerme est une information publique administrative au sens de l'article 10 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978. Vous pouvez réutiliser le fichier FranceTerme sous les termes de la licence ouverte data.gouv.fr (https://www.etalab.gouv.fr/wp-content/uploads/2014/05/Licence_Ouverte.pdf). 

Journal officiel du 22/09/2000
radar à synthèse d'ouverture
Abréviation : RSO
Synonyme : radar à antenne synthétique, radar à ouverture synthétique
Domaine : TÉLÉDÉTECTION SPATIALE-SPATIOLOGIE
Définition : Radar embarqué à balayage latéral dans lequel on utilise le déplacement du véhicule pour simuler une antenne de grandes dimensions.
Voir aussi : image simple par radar, multivisée, synthèse d'ouverture
Équivalent étranger : synthetic aperture radar, SAR (en)