Mentions légales : 

Le fichier FranceTerme est une information publique administrative au sens de l'article 10 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978. Vous pouvez réutiliser le fichier FranceTerme sous les termes de la licence ouverte data.gouv.fr (https://www.etalab.gouv.fr/wp-content/uploads/2014/05/Licence_Ouverte.pdf). 

Journal officiel du 22/09/2000
capteur, n.m.
Domaine : SPATIOLOGIE/Télédétection-Mesures
Définition : Instrument qui recueille de l'énergie radiative provenant de la scène visée et délivre un signal électrique correspondant et mesurable.
Note : 
1. Par assimilation et bien qu'elle ne délivre pas de signal électrique, on considère la chambre photographique comme un capteur.
2. Le terme « capteur » est parfois utilisé à tort pour désigner le détecteur.
Voir aussi : détecteur, détecteur, données en hyperespace spectral, volume élémentaire
Équivalent étranger : sensor, transducer
Source : révision de l'arrêté du 25 septembre 1984