Mentions légales : 

Le fichier FranceTerme est une information publique administrative au sens de l'article 10 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978. Vous pouvez réutiliser le fichier FranceTerme sous les termes de la licence ouverte data.gouv.fr (https://www.etalab.gouv.fr/wp-content/uploads/2014/05/Licence_Ouverte.pdf). 

Journal officiel du 18/04/2001
tour de montage
Domaine : SPATIOLOGIE/Infrastructures-Moyens de lancement
Définition : Ouvrage au sol, fixe ou mobile, permettant l'érection des étages, l'accès aux différents niveaux de travail et la protection du véhicule aérospatial contre les intempéries.
Note : La tour de montage et la plateforme de lancement sont écartées l'une de l'autre avant le lancement.
Voir aussi : mât ombilical
Équivalent étranger : gantry, service structure, service tower