Mentions légales : 

Le fichier FranceTerme est une information publique administrative au sens de l'article 10 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978. Vous pouvez réutiliser le fichier FranceTerme sous les termes de la licence ouverte data.gouv.fr (https://www.etalab.gouv.fr/wp-content/uploads/2014/05/Licence_Ouverte.pdf). 

Journal officiel du 22/09/2000
culot d'ergol
Domaine : SPATIOLOGIE/Propulsion
Définition : Masse d'ergol encore utilisable pour la propulsion au moment d'une extinction programmée d'un moteur-fusée.
Note : 
1. Le culot d'ergol peut être soit perdu, soit utilisé, par exemple en cas de réallumage.
2. Le culot d'ergol fait partie des imbrûlés.
Voir aussi : ergols imbrûlés
Équivalent étranger : base, bottom
Source : révision de l'arrêté du 12 janvier 1973
drcf1