Mentions légales : 

Le fichier FranceTerme est une information publique administrative au sens de l'article 10 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978. Vous pouvez réutiliser le fichier FranceTerme sous les termes de la licence ouverte data.gouv.fr (https://www.etalab.gouv.fr/wp-content/uploads/2014/05/Licence_Ouverte.pdf). 

Journal officiel du 26/03/2006
modulation à spectre étalé à sauts de fréquence
Forme abrégée : modulation SESF
Domaine : TÉLÉCOMMUNICATIONS/Radiocommunications
Définition : Modulation à spectre étalé dans laquelle la fréquence porteuse est modifiée automatiquement à intervalles rapprochés, dans un ensemble de fréquences discrètes qui couvre une large bande.
Voir aussi : bribe, modulation à spectre étalé
Équivalent étranger : frequency hopping spread spectrum modulation, FHSS modulation (en)