Mentions légales : 

Le fichier FranceTerme est une information publique administrative au sens de l'article 10 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978. Vous pouvez réutiliser le fichier FranceTerme sous les termes de la licence ouverte data.gouv.fr (https://www.etalab.gouv.fr/wp-content/uploads/2014/05/Licence_Ouverte.pdf). 

Journal officiel du 28/12/2006
bimode, n.m. ou adj.
Domaine : TÉLÉCOMMUNICATIONS/Radiocommunications
Définition : Se dit d'un terminal de télécommunication qui peut utiliser l'un ou l'autre de deux protocoles différents.
Note : Par exemple, un téléphone bimode peut être compatible avec les systèmes GSM et UMTS.
Voir aussi : système GSM, système UMTS
Équivalent étranger : dual mode