Mentions légales : 

Le fichier FranceTerme est une information publique administrative au sens de l'article 10 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978. Vous pouvez réutiliser le fichier FranceTerme sous les termes de la licence ouverte data.gouv.fr (https://www.etalab.gouv.fr/wp-content/uploads/2014/05/Licence_Ouverte.pdf). 

Journal officiel du 22/01/2020
réseau à bande ultraétroite étendu
Synonyme : réseau étendu à faible puissance, REFP
Domaine : TÉLÉCOMMUNICATIONS/Radiocommunications-Internet
Définition : Réseau de radiocommunication à bande ultraétroite qui permet des communications à faible consommation d’énergie entre des objets connectés dispersés dans une zone géographique étendue.
Note : La zone géographique peut s’étendre sur quelques dizaines de kilomètres.
Voir aussi : bande ultraétroite (à), internet des objets, objet connecté
Équivalent étranger : low power wide area network, LPWAN (en)