Mentions légales : 

Le fichier FranceTerme est une information publique administrative au sens de l'article 10 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978. Vous pouvez réutiliser le fichier FranceTerme sous les termes de la licence ouverte data.gouv.fr (https://www.etalab.gouv.fr/wp-content/uploads/2014/05/Licence_Ouverte.pdf). 

Journal officiel du 30/07/2021
microdiode électroluminescente
Forme abrégée : microdel, n.f.
Domaine : ÉLECTRONIQUE/Composants électroniques
Définition : Diode électroluminescente de dimension microscopique associée à un seul pixel dans un écran plat.
Note : <div>  1. La microdiode électroluminescente est notamment utilisée dans de petits appareils à faible consommation énergétique tels que des mobiles multifonctions ou des montres connectées.</div><div>2. Un affichage en couleurs nécessite la juxtaposition de plusieurs microdiodes électroluminescentes, généralement trois, par pixel. 
</div><div>3. On parle, par exemple, d’« écran à microdels », de préférence à « écran microdel ». </div>
Voir aussi : diode électroluminescente, mobile multifonction, objet connecté, pixel
Équivalent étranger : micro-LED, microLED, mLED, µLED