Mentions légales : 

Le fichier FranceTerme est une information publique administrative au sens de l'article 10 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978. Vous pouvez réutiliser le fichier FranceTerme sous les termes de la licence ouverte data.gouv.fr (https://www.etalab.gouv.fr/wp-content/uploads/2014/05/Licence_Ouverte.pdf). 

Journal officiel du 19/03/2022
attaque par saturation téléphonique, loc.n.f.
Abréviation : AST
Domaine : TÉLÉCOMMUNICATIONS
Définition : Attaque par interruption de service qui consiste à émettre un nombre important d’appels téléphoniques vers un ou plusieurs numéros pour empêcher que d’autres appels passés vers ces numéros n’aboutissent.
Note : <div>1. L’attaque par saturation téléphonique utilise généralement un automate d’appels.</div><div>2. On trouve aussi l’expression « déni de service téléphonique », calque de l’anglais, qui est déconseillée.    </div>
Voir aussi : attaque par interruption de service
Équivalent étranger : telephony denial of service, TDoS (en)