Mentions légales : 

Le fichier FranceTerme est une information publique administrative au sens de l'article 10 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978. Vous pouvez réutiliser le fichier FranceTerme sous les termes de la licence ouverte data.gouv.fr (https://www.etalab.gouv.fr/wp-content/uploads/2014/05/Licence_Ouverte.pdf). 

Journal officiel du 22/09/2000
gradient hydraulique
Synonyme : gradient de charge, gradient de potentiel, gradient hydrodynamique
Domaine : HYDRAULIQUE
Définition : Quotient de la différence de charge hydraulique entre deux points d'un milieu poreux saturé, sur une même ligne de courant, par la distance les séparant sur cette ligne de courant.
Voir aussi : charge hydraulique
Équivalent étranger : hydraulic gradient
Source : révision de l'arrêté du 7 avril 1987