Mentions légales : 

Le fichier FranceTerme est une information publique administrative au sens de l'article 10 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978. Vous pouvez réutiliser le fichier FranceTerme sous les termes de la licence ouverte data.gouv.fr (http://www.data.gouv.fr/Licence-Ouverte-Open-Licence).

Journal officiel du 28/03/2018
contrôle de vigilance
Forme développée : système de contrôle de vigilance.

Domaine : AUTOMOBILE
Définition : Dispositif embarqué qui, au moyen de capteurs, analyse le 	comportement du conducteur afin de détecter une éventuelle baisse 	de sa vigilance et de l’en avertir.
Note : 1.	Les 	capteurs utilisés peuvent être des caméras qui analysent 	les mouvements des 	yeux et de la tête du 	conducteur. Il existe également des systèmes 	d’analyse de la rotation du volant qui permettent 	d’apprécier l’état 	de vigilance du 	conducteur.
2.	Le 	terme « Attention assist », qui est un nom de marque 	déposée, ne doit pas être utilisé.
Voir aussi : oculométrie
Équivalent étranger : driver alert (en), driver alert system (en), driver monitoring (en), driver monitoring system (en)