Mentions légales : 

Le fichier FranceTerme est une information publique administrative au sens de l'article 10 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978. Vous pouvez réutiliser le fichier FranceTerme sous les termes de la licence ouverte data.gouv.fr (https://www.etalab.gouv.fr/wp-content/uploads/2014/05/Licence_Ouverte.pdf). 

Journal officiel du 16/10/2011
préimprégné en vrac
Synonyme : prémix, n.m. langage professionnel
Domaine : MATÉRIAUX/Polymères
Définition : Préimprégné destiné à être mis en œuvre par compression, se présentant sous la forme d'une pâte constituée d'un renfort de fibres de verre coupées, d'une résine thermodurcissable et de charges.
Voir aussi : préimprégné, préimprégné en feuille
Équivalent étranger : bulk molding compound (EU), BMC (en) (, bulk moulding compound (GB), BMC (en) (