Mentions légales : 

Le fichier FranceTerme est une information publique administrative au sens de l'article 10 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978. Vous pouvez réutiliser le fichier FranceTerme sous les termes de la licence ouverte data.gouv.fr (https://www.etalab.gouv.fr/wp-content/uploads/2014/05/Licence_Ouverte.pdf). 

Journal officiel du 07/05/2016
extrusion en canal coudé
Domaine : MATÉRIAUX/Métallurgie
Définition : Procédé à forte déformation consistant à forcer par compression un matériau métallique à passer à travers un coude dont l’angle peut atteindre 90°.

Voir aussi : procédé à forte déformation
Équivalent étranger : equal-channel angular extrusion, ECAE (en), equal-channel angular pressing, ECAP (en)